О недопущении аварий, инцидентов и несчастных случаев при эксплуатации аттракционов

Согласно информации из сети Интернет 6 мая 2023 года
в Оренбурге в парке «Имени 50 лет СССР» ("Оренпарк") (Российская Федерация) произошла авария с аттракционом типа «цепочная карусель» (далее – Аттракцион).

Из видеокадров, выложенных в сети Интернет, видно, что перед крушением Аттракцион успел развить значительную скорость, после чего вертикальная выдвижная колонна резко опустилась вниз, в результате чего сидения на цепочках (пассажирские модули) с находившимися на них пассажирами упали на землю. Пострадало приблизительно 19 человек, 11 из которых госпитализированы, в том числе несовершеннолетние дети.

Официальная информация об изготовителе Аттракциона и возможных причинах указанного происшествия отсутствует.

В целях недопущения аварий, инцидентов и несчастных случаев при эксплуатации аттракционов типа «цепочная карусель» необходимо в срок до 31.05.2023 провести следующие мероприятия:

1. провести дополнительную полную проверку аттракционов типа «цепочная карусель» в соответствии с требованиями пунктов 172, 178, 181 - 185, 187, 188 главы 8 Правил по обеспечению промышленной безопасности аттракционов, утверждённых постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 27.12.2019 № 67;
2. информировать о результатах проверок Витебское областное управление Госпромнадзора в срок до 01.06.2023 по форме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рег. номер в Госпромнадзоре | Наименование аттракциона | Технические характеристики | Наименование эксплуатанта | Год изготовления /ввода в эксплуатацию | Дата и результаты проведения технического диагностирования\* | Дата и результаты проведения технического освидетельствования\* | Дата и результаты проведения полной проверки\* | Примечание\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - указать «положительные» или «отрицательные»;

\*\* - в случае отрицательных результатов и в случаях приостановки эксплуатации (использования по назначению) указать причины.

1. провести внеочередные инструктажи с дежурными аттракционов, иными работниками, допущенными к работам на аттракционах, уделив особое внимание проведению ежедневных проверок технического состояния аттракционов, порядку действий в чрезвычайных ситуациях (авария, несчастный случай и иное), в том числе и с учётом требований Инструкции о порядке расследования и учёта несчастных случаев, произошедших с пользователями потенциально опасных объектов: лифтов, эскалаторов, конвейеров пассажирских, пассажирских канатных дорог и аттракционов, за исключением расследования несчастных случаев на производстве, утверждённой постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 06.01.2023 № 6, и вступившей в силу с 18.02.2023.